ALLGEMEINE INFORMATIONEN



Beachten Sie bei der Verlegung von CONTESSE® Glue Down Böden immer die neuesten Normen für die Verlegung von Bodenbelägen wie BS 8203 in Großbritannien und VOB, Artikel C, DIN 18365 in Deutschland sowie alle anderen relevanten europäischen, nationalen und lokalen Normen.

Die professionelle Vorbereitung des Unterbodens und die Verwendung der richtigen Verlegematerialien sind für eine gute Verlegung erforderlich. Es wird empfohlen, Materialien aus dem gleichen System zu verwenden. CONTESSE® empfiehlt daher die Verwendung von Klebstoffen, Primern und Füllstoffen vom gleichen Hersteller. Folgen Sie den Verarbeitungshinweisen des jeweiligen Herstellers. Auf unserer Website CONTESSE-flooring.com finden Sie auch eine Liste von Klebstoffen, die von CONTESSE® genehmigt wurden.

Entfernen Sie sofort nach Erhalt der Böden die vorhandene Schrumpffolie und überprüfen Sie die Materialien auf Beschädigungen und den richtigen Stil, die Farbe, die Menge, die Chargennummern und melden Sie Abweichungen sofort. Reklamationen über sichtbare Mängel werden nur bearbeitet, wenn sie vor dem Verlegen und Schneiden gemeldet werden.

PRÜFUNG UND VORBEREITUNG VON UNTERBODEN

Um die besten Ergebnisse zu erzielen, akklimatisieren Sie die CONTESSE® Materialien und verkleben Sie die Räume, in denen sie installiert werden, mindestens 48 Stunden vor, während und nach der Installation. Die minimale Bodentemperatur muss 15° C, die minimale Raumtemperatur 18° C und eine maximale relative Luftfeuchtigkeit von 65% betragen. Halten Sie das Material von Heiz- und Kühlrohren und direktem Sonnenlicht fern. Achten Sie darauf, dass die Standortbedingungen konstant bleiben, damit der Klebstoff volle Haftung erhält.

CONTESSE® Glue Down Böden sind in verschiedenen Formaten und Größen, als Dielen, quadratische und rechteckige Fliesen erhältlich und dürfen nur von professionellen Bodenverlegern verlegt werden, die ähnliche Bodenbeläge erfolgreich ausgeführt haben. Die Fliesen können in der gleichen Richtung verlegt werden (blockiert oder versetzt) oder mit Hilfe der auf der Rückseite aufgedruckten Pfeile um eine Vierteldrehung gedreht werden. Installieren Sie nach Anweisung des Architekten oder des Endbenutzers. Bei CONTESSE® Glue Down Dielenböden müssen die Fugen um mindestens 15 cm versetzt sein, um ein zufälliges Erscheinungsbild zu erzeugen, das eine Ausrichtung der Endfugen verhindert. CONTESSE® Glue Down Böden können parallel oder diagonal zum Raum oder zur Primärwand verlegt werden.

Planen Sie die Raumaufteilung entsprechend den Angaben des Architekten, Designers oder Endnutzers. Messen Sie den Raum in beiden Richtungen und markieren Sie eine Mittellinie mit Kreide, indem Sie sicherstellen, dass diese gerade an der Wand zusammen mit der Haupttür verläuft.

Alle Unterböden müssen nach den neuesten Normen für die Verlegung von Bodenbelägen wie BS 8203 in Großbritannien und VOB, Artikel C, DIN 18365 in Deutschland und allen anderen relevanten europäischen, nationalen und lokalen Normen geprüft und vorbereitet werden. Stellen Sie sicher, dass der Unterboden nicht unter aufsteigenden Dämpfen oder hydrostatischem Druck leidet. Vor der Verlegung ist der Feuchtigkeitsgehalt des Unterbodens zu bestimmen und ggf. zu fixieren, wobei darauf zu achten ist, dass er den Parametern der entsprechenden nationalen und/oder lokalen Normen entspricht. Stellen Sie sicher, dass die Oberfläche des Unterbodens vor der Verlegung sauber, trocken, gleichmäßig, glatt und frei von Rissen ist. Für die korrekte Verlegung von CONTESSE® Glue Down Böden ist eine glatte, gleichmäßige und saugfähige Oberfläche erforderlich. Wir empfehlen, vor der Verlegung der CONTESSE® Glue Down Böden generell eine glatte Bodenunterlage von 2,0 - 3,0 mm zu verlegen. Befolgen Sie die aktuellen europäischen, nationalen und lokalen Normen (Deutschland: DIN 18365 und EN 1264-2), wenn Sie CONTESSE® Glue Down Böden in Kombination mit Fußbodenheizungen verlegen. Die maximale Arbeitstemperatur an der Oberfläche des Bodens sollte 27 ° C betragen.

VERLEGUNG

Beachten Sie bei der Verlegung von CONTESSE® Glue Down Böden immer die neuesten Normen für die Verlegung von Bodenbelägen wie BS 8203 in Großbritannien und VOB, Artikel C, DIN 18365 in Deutschland sowie alle anderen relevanten europäischen, nationalen und lokalen Normen.

Sie können sich dafür entscheiden, die Fliesen lose zu verlegen, um zu prüfen, dass um den Umfang herum nichts geschnitten werden muss, und sie gegebenenfalls anpassen. Der Leim muss mit dem richtigen, vom Leimhersteller empfohlenen Leimauftragsgerät aufgetragen werden. Verteilen Sie nur so viel Klebstoff, wie in der offenen Zeit abgedeckt werden kann. (Überprüfen Sie die Öffnungszeit des Leims auf dem Etikett der Leimverpackung). Die Zeit, die Sie für die Verlegung der Böden benötigen, hängt von der Temperatur und der Luftfeuchtigkeit ab. Bei höherer Temperatur und niedrigerer Luftfeuchtigkeit trocknet der Klebstoff schneller. Verwenden Sie zum Trocknen des Klebstoffs keine Ventilatoren. Die Hauptbodenfläche sollte in kleinere Abschnitte unterteilt werden, in denen die Randfliesen erst nach der Verlegung des Hauptfeldes befestigt werden. Nach der Installation eines Abschnitts müssen Sie mit einer Rolle in beide Richtungen (90 °) gründlich rollen. Rollen Sie über den Boden, wie es die Bedingungen erlauben, ohne dass sich die Fliesen bewegen oder Kleber auf die Oberfläche kommt. Nach 45-60 Minuten, je nach den Bedingungen vor Ort, erneut bei 90 Grad über den Boden rollen. Vermeiden Sie es, zu früh auf den Boden zu gehen, da dies die Haftung des Klebstoffs stört.

Weitere Informationen erhalten Sie per E-Mail an info@contesse-floors.com oder beim Kundendienst unter der Nummer +32 (0) 9 222 35 25 (Montag bis Freitag).

**INSTALLATIONHANDBUCH**

**CONTESSE GLUE DOWN**

Der CONTESSE® Glue Down Bodenbelag ist mit einer hochleistungsfähigen UV-trocknenden Urethanbeschichtung versehen, die den Pflegeprozess in gewerblichen Umgebungen für den Endverbraucher vereinfacht. Jede Art von Bodenbelag muss regelmäßig behandelt werden, um ein optimales Erscheinungsbild zu erzielen, und viele Probleme können vermieden werden, bevor sie auftreten. Der zu verwendende Fußboden und die Art und Weise sowie der Ort der Nutzung bestimmen die Art und Häufigkeit der Instandhaltung. Die richtige Reinigung, Behandlung und Pflege Ihres CONTESSE® Glue Down Bodens ist für ein attraktives Erscheinungsbild unerlässlich. Diese Anweisungen helfen Ihnen, Ihren CONTESSE® Glue Down Fußboden in einwandfreiem Zustand zu halten und seine Lebensdauer zu verlängern.

BEHANDLUNGS- UND PFLEGEANWEISUNGEN

FÜR LVT-BÖDEN

EMPFOHLENE METHODEN ZUM AUFBRINGEN DES BODENS

* Wischen oder staubsaugen Sie den Boden täglich ab, aber verwenden Sie nur Staubsauger ohne Klopfer.
* Stellen Sie an allen Eingängen Fußmatten auf, um zu verhindern, dass Schmutz und kleine Steine in den Boden gelangen.
* Um Einkerbungen und Kratzer zu vermeiden, ist es ratsam, die Beine von schweren Möbeln und Geräten aus Glas, Kunststoff oder anderem Material mit einer Schutzschicht zu versehen, die mindestens 5 cm Durchmesser hat und keine Flecken hinterlässt. Bürodrehstühle mit breiten Rollen (Doppelrolle, Typ W, weich) bereitstellen. Ersetzen Sie Kappen mit kleinem Durchmesser unter den Beinen anderer Gleitmöbel durch Filz- oder Weichplastikgleiter mit einer Auflagefläche mit einem Mindestdurchmesser von 2,5 cm.
* Wenn Sie schwere Möbel oder Geräte bewegen, verwenden Sie stets geeignete Hilfsmittel, um Schäden am Boden zu vermeiden.
* Verwenden Sie für CONTESSE® Glue Down Böden niemals Bodenpads oder Bürsten, die gröber sind als die roten Pads, die den 3M-Bodenpads ähneln (siehe Pflegeverfahren).
* Schützen Sie Ihren Fußboden vor Verbrennungen. CONTESSE® LVT Böden können durch Flecken beschädigt werden, die durch brennende Zigaretten, Streichhölzer oder andere sehr heiße Gegenstände entstehen.
* Fluten Sie den Boden nicht und lassen Sie nicht regelmäßig Wasser auf dem Boden stehen.
* Verwenden Sie Latex-Fußmatten anstelle von Gummi. Bestimmte Zusammensetzungen mit Gummi können dauerhafte Flecken auf Vinyl hinterlassen.
* Verwenden Sie nur Reinigungsmittel, die für LVT-Böden mit Urethanbeschichtung geeignet sind.
* Alle CONTESSE® Glue Down Böden sind resistent gegen Flecken und werden nicht sofort beschädigt, wenn etwas verschüttet wird. Es ist jedoch ratsam, verschüttete Flüssigkeiten sofort zu entfernen. Je länger verschüttetes Material auf dem Boden bleibt, desto größer ist die Gefahr, dass ein Fleck nicht mehr entfernt werden kann. Für weitere Informationen darüber, wie und mit welchen Produkten ein bestimmter Fleck entfernt werden kann, wenden Sie sich bitte an den CONTESSE® Kundenservice unter +32 (0) 9 222 35 25.
* Verhindern Sie, dass der Boden für längere Zeit der direkten Sonneneinstrahlung ausgesetzt wird. Schließen Sie die Vorhänge oder Jalousien während der Spitzenzeiten der Sonne. Langfristiges direktes Sonnenlicht kann den Boden verfärben, auch hohe Temperaturen können dazu führen, dass sich Fliesen oder Dielen ausdehnen.

WARTUNGSVERFAHREN

1. Sicherheit: Verwenden Sie bei der Nasspflege stets Warnschilder und vermeiden Sie das Betreten des Bodens, wenn dieser noch nicht vollständig trocken ist. Seien Sie immer vorsichtig und befolgen Sie die Sicherheitshinweise des Herstellers der elektrischen Ausrüstung.

**2. Erste Pflege eines neu verlegten Fußbodens**

2.1 Lassen Sie den Klebstoff mindestens 48 Stunden aushärten, bevor Sie ihn nass pflegen.

2.2 Losen Schmutz, Staub, kleine Steine und Abfallreste gründlich mit einem Besen, Mopp oder Staubsauger entfernen

2.3 Entfernen Sie eingetrocknete Kleberückstände auf dem Bodenbelag mit einem Klebstoffentferner oder Testbenzin und einem sauberen, fusselfreien Tuch. Achten Sie darauf, dass nicht zu viel Lösungsmittel auf dem Vinyl verbleibt oder in die Nähte des Bodens eindringt.

**Anmerkung: NIEMALS DIREKT IM KONTAKT MIT DEM BODEN LÖSEN.**

2.4 Reinigen Sie den Boden nach 48 Stunden mit einem feuchten Wischmopp und einem neutralen Reinigungsmittel.

2.5 Falls erforderlich, schrubben Sie den Boden mit einem Schrubber oder einer Einscheibenmaschine (300 U/min oder weniger) und einem neutralen Reinigungsmittel. Berechnen Sie den richtigen Verdünnungsfaktor und verwenden Sie die richtige Bürste oder das richtige Pad. Legen Sie ein rotes oder weißes Pad ähnlich einem 3M-Bodenpad auf den Padhalter und verteilen Sie das Lösungsmittel gleichmäßig auf dem Boden.

2.6 Wischen Sie anschließend den Boden gründlich mit sauberem Wasser ab. Entfernen Sie das Schmutzwasser mit einem Nasssauger oder mit einem sauberen Mopp und lassen Sie den Boden vollständig trocknen.

PRODUKTE UND REICHWEITE



GARANTIEN

Die CONTESSE® NV garantiert, dass ihre CONTESSE® Bodenbeläge für die Anzahl der Jahre, die in den jeweiligen &quot;Garantie"-Zeilen in den untenstehenden Tabellen der technischen Daten angegeben sind, frei von Herstellungsfehlern sind und dass sich das ursprüngliche Dekormuster bei normaler Nutzung und Pflege nicht abnutzt. Diese beschränkte Garantie gilt nur unter der Voraussetzung, dass die von dieser Garantie abgedeckten Bodenbeläge gemäß dem CONTESSE® Profi-Handbuch und den CONTESSE® Behandlungs- und Pflegeanweisungen verlegt und gewartet werden.

VORINSTALLATION

CONTESSE® NV garantiert, dass seine Bodenbeläge frei von sichtbaren Mängeln sind. Sie und/oder Ihr Installateur muss jedes Teil vor der Installation sorgfältig prüfen. Installieren Sie keine Stücke, die Anomalien aufweisen. CONTESSE® NV übernimmt keine Verantwortung für eine Reklamation von Bodenbelägen, die mit sichtbaren Mängeln verlegt wurden.

INSTALLATION

CONTESSE® NV übernimmt keine Garantie für die Verarbeitung durch den Bodenverleger. Verlegefehler müssen an den Bodenverleger gerichtet werden, der die CONTESSE® Bodenbeläge verlegt hat. CONTESSE® Bodenbeläge müssen von professionellen Bodenverlegern verlegt werden, die über Erfahrung und nachgewiesenes Fachwissen für die Verlegung von gewerblichen Bodenbelägen mit ähnlicher Größe und Komplexität verfügen. Diese beschränkte Garantie deckt die unten beschriebenen Materialien und marktüblichen Verlegekosten ab, vorausgesetzt, dass solche Bodenbeläge gemäß dem CONTESSE® Profi-Verlegehandbuch verlegt werden und nur dann, wenn der Bodenbelag mit dem von CONTESSE® NV empfohlenen Klebstoff verlegt wird. Die Verwendung eines anderen Klebstoffs während der Installation führt zum Erlöschen der Garantie, wenn Probleme durch die Verwendung eines anderen als des empfohlenen Klebstoffs auftreten. Die Art(en) des (der) für die Installation zu verwendenden Klebers (Kleber) entnehmen Sie bitte dem aktuellen Handbuch. Alle anderen Anweisungen in der aktuellen Installationsanleitung müssen bei der Installation von CONTESSE® befolgt werden. Wenn dies nicht der Fall ist, wird diese Garantie ungültig. Dieses Handbuch wird regelmäßig überprüft, und die Bodenbeläge müssen gemäß dem zum Zeitpunkt der Verlegung gültigen Handbuch verlegt werden. Das aktuelle Handbuch finden Sie auf unserer Website.

ERZATS / REPARATUR

CONTESSE® NV behält sich das Recht vor, Bodenbeläge zu reparieren und/oder eigene Installateure für den Austausch des Bodenbelags einzusetzen. Wenn CONTESSE® NV einen Bodenbelag aufgrund eines Garantieanspruchs repariert oder ersetzt, müssen Sie alle Gegenstände, die nach der ursprünglichen Verlegung in den betroffenen Bereichen platziert wurden, auf eigene Kosten entfernen. Für den Fall, dass CONTESSE® NV einen Bodenbelag, der unter diese beschränkte Garantie fällt, ersetzt oder repariert, bleibt diese beschränkte Garantie für diesen Bodenbelag für einen bestimmten Zeitraum in Kraft, der auf die verbleibende berechtigte Dauer der ursprünglichen beschränkten Garantie beschränkt ist.

GARANTIEBEDINGUNGEN

Wenn innerhalb der Garantiezeit ein Defekt festgestellt wird, der unter diese beschränkte Garantie fällt, und wenn er CONTESSE® NV innerhalb eines bestimmten Zeitraums ab dem Kaufdatum schriftlich mitgeteilt wird, wird CONTESSE® NV neues Bodenmaterial in ähnlicher Farbe, Muster und Qualität aufbringen, um das defekte Teil zu ersetzen, ODER die Materialkosten kompensieren. Der prozentuale Anteil der entschädigten Materialkosten richtet sich nach dem Zeitpunkt der Beanstandung und der untenstehenden Tabelle, und ein vollständiger Ersatz der defekten Teile erfolgt nur innerhalb des ersten Jahres nach dem Kauf.

CONTESSE® NV zahlt auch einen Prozentsatz des fairen Marktwertes für die Arbeitskosten, gemäß der untenstehenden Tabelle. CONTESSE® NV zahlt nach zehn Jahren ab dem Kaufdatum keine Arbeitskosten mehr.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TERM (YEARS) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11-20 |
| MATERIAL | 100% | 95% | 90% | 85% | 80% | 75% | 70% | 65% | 60% | 55% | 50%-5% PER YEAR |

Bei Fragen zu den Bedingungen dieser beschränkten Garantie wenden Sie sich bitte an unseren CONTESSE® Kundendienst unter der Telefonnummer +32 9 222 35 25. CONTESSE® NV behält sich das Recht vor, Bodenbeläge, Muster oder Fotos zu prüfen oder alle anderen Informationen anzufordern, die zur Beurteilung der Art eines Anspruchs im Rahmen dieser beschränkten Garantie erforderlich sind.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **GLUE DOWN TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN** | | **GLUE DOWN 2.0** | **GLUE DOWN 2.5** |
| KONSTRUKTION/CONSTRUCTION/ CONSTRUCTION/ CONTRUZIONE/ CONSTRUCTIE | | 2MM SOLID VINYL | 2.5MM SOLID VINYL |
| GESAMTDICKE/TOTAL THICKNESS/ EPAISSEUR TOTALE/ SPESSORE/TOTALE DIKTE | | 2.00 MM | 2.50 MM |
| NUTZSCHICHT/WEAR LAYER/COUCHE D'USURE/STRATO D'USURA/SLIJTLAAG | | 0.30 MM | 0.55 MM |
| NUTZUNGSKLASSE/UTILIZATION CLASS/CLASSE D'USAGE/ CLASSE D'UTILIZZO/GEBRUIKERSKLASSE | | KLASSE 31 | KLASSE 33 KLASSE 42 |
| BESCHICHTUNG /COATING/PROTECTION/RIVSTIMENTO/BESCHERMING | | PU-GUARD | PU-GUARD |
| PRÄGUNG /EMBOSSING/STRUCTURE/STRUTTURA/STRUCTUUR | | NATÜRLICH | NATÜRLICH |
| ABGEKANTET /BEVELLED/ BISEAUTÈ/BISELLATURA/V-GROEF | | JA | JA |
| BRETTGRÖSSE/PLANK SIZE/DIMENSIONS DE LA LAME/ DIMENSIONI/ AFMETING PER PANEEL | | 184,15 \*1219,2 MM | 184,15 \*1219,2 MM |
| KARTONVERPACKUNG/CARTON PACKING/EMBALLAGES EN CARTON/SCATOLE/KARTONNEN VERPAKKING | | 3,37 SQM / 15 BRETTER | 3,37 SQM / 15 BRETTER |
| PALETTENVERPACKUNG /PALLET PACKING/BOîTES PAR PALETTE/NR SCATOLE A PALETTA/DOZEN PER PALLET | | 75 PACKUNGEN / PALETTE | 65 PACKUNGEN / PALETTE |
| NETTO-BRUTTOGEWICHT PRO PALETTE /NET-GROSS WEIGHT PER PALLET/POIDS NET-BRUT PAR PALETTE/PESO NETTO-LORDO À PALETTA/ GEWICHT NETTO-BRUTO PER PALLET | | 895 KG | 920 KG |
| WIDERSTANDSFÄHIGKEIT GEGEN BÜROSTÜHLE /CASTOR CHAIR RESISTANCE/ESSAI DE LA CHAISE À ROULETTES/PROVA CON POLTRONA À ROTELLE/ROLWEERSTAND BUREAUSTOEL | | KEINE ANGABE | KEINE ANGABE |
| EFFEKT VON MÖBELBEINEN /EFFECT OF FURNITURE LEG/EFFECT DE PIED DE MEUBLE/EFFETTO DI GAMBE MOBILI/EFFECT VAN MEUBILAIR POTEN | | KEINE ANGABE | KEINE ANGABE |
| RUTSCHFESTIGKEIT /ELEKTROSTATISCHE LEISTUNG /ELECTROSTATIC PERFORMANCE/POTENTIEL DE CHARGE ELECTROSTATIQUE/POTENZIALE DI CARICA ELETTROSTATICA/ELECTROSTATISCHE EIGENSCHAPPEN | | < 2 KV | < 2 KV |
| VERSCHLEISSFESTIGKEIT /SLIP RESISTANCE/ ANTIDÈPARANT/RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO/SLIPWEERSTAND | | R9/RIO ABHÄNGIG VON PRÄGUNG | R9/RIO ABHÄNGIG VON PRÄGUNG |
| WEAR RESISTANCE/ RÈSISTANCE D'USURE/ RESISTANCE ALL'USURA/SLIJTVASTHEID | | GRUPPE T | GRUPPE T |
| RESTEINDRUCK /RESIDUAL INDENTATION/ POINÇONNEMENT RÈMANENT/ SENSIBILITÀ DI IMPRESSIONE/ INDRUKGEVOELIGHEID | | KEINE ANGABE | KEINE ANGABE |
| DIMENSIONSSTABILITÄT /DIMENSIONAL STABILITY/ STABILITE DIMENSIONNELLE / STABILITÀ DIMENSIONALE / DIMENSIONALE STABILITEIT | | KEINE ANGABE | KEINE ANGABE |
| FEUERWIDERSTANDSKLASSE /FIRE RATING / CLASSIFICATION AU FEU / CLASSIFICAZIONE AL FUOCO / BRANDKLASSE | | BFL-S1 | BFL-S1 |
| FORMALDEHYD-EMISSION /FORMALDEHYDE EMISSION / EMISSION DE FORMALDEHYDE / EMISSIONE DI FORMALDEIDE / FORMALDEHYDE EMISSIE | | KLASSE E1 | KLASSE E1 |
| GARANTIE FÜR DEN HAUSGEBRAUCH /WARRANTY FOR DOMESTIC USE / PÈRIODE DE GARANTIE USAGE DOMESTIQUE / GARANZIA PER USO DOMESTICO / GARANTIEPERIODE HUISHOUDELIJK GEBRUIK | | 15 JAHRE | 25 JAHRE |
| GARANTIE FÜR KOMMERZIELLE NUTZUNG /WARRANTY FOR COMMERCIAL USE / PÈRIODE DE GARANTIE USAGE COMMERCIAL / GARANZIA PER USO COMMERCIALE / GARANTIEPERIODE COMMERCIEEL GEBRUIK | | 5 JAHRE\* | 10 JAHRE |
| \* GÜLTIG FÜR LEICHTE KOMMERZIELLE NUTZUNG, WIE DURCH KLASSE 31 BESCHRIEBEN. |  |  |  |



CONTESSE CONTRACTING TEXT



DISPERSIONLEIM

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Hersteller | Produku | Kontakt |
| F. Ball | F44 F46 F48 F74 F81 F84 | [www.f-ball.com](http://www.f-ball.com/) |
| Mapei | Ultrabond ECO 4 LVT Ultrabond ECO VS90 Plus Ultrabond ECO V4 SP Ultrabond ECO V4 SP Fiber | [www.mapei.com](http://www.mapei.com/) |
| Schönox | Durocoll | [www.schonox.com](http://www.schonox.com/) |
| Thomsit | K 188 S  K 150  R 710  UK 800  T 425 | [www.thomsit.de](http://www.thomsit.de/) |
| Uzin | KE 66  KE 2000 S | [www.uzin.com](http://www.uzin.com/) |

TROCKENKLEBESYSTEME

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Hersteller | Produkt | Kontakt |
| Schönox | ifloor | [www.schonox.com](http://www.schonox.com/) |
| Uzin | Sigan 1, 2 | [www.uzin.com](http://www.uzin.com/) |
| Uzin | U 3000 RollFix + Primer | [www.uzin.com](http://www.uzin.com/) |

Bitte beachten Sie, dass nur die oben genannten Klebstoffe von CONTESSE® freigegeben wurden. Wenn Sie einen alternativen Kleber auftragen, fordern Sie zunächst eine schriftliche Freigabe an.

Beachten Sie beim Auftragen des Klebstoffs die Installationsanleitung auf unserer Website und die Anwendungsempfehlungen des Klebstoffherstellers.

Beachten Sie, dass mit Trockenklebesystemen nicht die gleiche Klebekraft wie mit Dispersionskleber erreicht werden kann, daher empfehlen wir generell die Verwendung von Dispersionskleber.

MAPEI-KLEBSTOFF LINK

https://www.mapei.com/be/nl-be/producten-en-oplossingen/productenlijst/producten-voor-soepele-vloerbedekkingen/producten-voor-lvt/?q=PVC



CONTESSE GLUE DOWN EMPFOHLENE KLEBERPRODUKTE